**INFORMACE**

* **závazný postup napojování producentů odpadních vod v obci Olomučany na novou kanalizaci pro veřejnou potřebu**

Vážení občané obce Olomučany,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že nová splašková kanalizace v obci Olomučany byla zkolaudována dne 24. května 2022 a následně byla uvedena do provozu.

**Od 1. 6. 2022** je tedy možné a též nutné zahájit **napojování** nemovitostí produkujících odpadní vody na nově vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Přepojení nemovitostí na novou kanalizaci je nutno provést **do konce roku 2022**.

**Před vlastním napojením je nutné vědět:**

1. Do kanalizace lze napojit jen a výhradně **splaškovou vodu z WC, koupelen, prádelen a kuchyní**.
2. Do kanalizace **je zakázáno** vypouštět odpadní vody přes septiky a domovní ČOV.
3. Do kanalizace nesmí být napojeny dešťové a drenážní vody.

Kanalizační přípojka je stavbou a potřebuje povolení (územní souhlas, ohlášení záměru, ...).

Vlastní provedení napojení na kanalizaci je předmětem kontroly provozovatele kanalizace, kterým je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS) = „**Kontrola VAS“**.

Pro kontrolu je nutné, mimo vlastní stavbu, připravit následují informace a doklady:

* projekt a povolení stavby kanalizační přípojky
* informace o vlastním zdroji vody (studna) a jejím využívání
* počet obyvatel napojené nemovitosti

**Příprava vlastní stavby kanalizační přípojky na kontrolu VAS:**

**Předmětem kontroly je úsek potrubí od napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky** **provedené v rámci stavby kanalizace po napojení na domovní instalaci kanalizace, případně po stávající septik nebo bezodtokou jímku, kde bude kontrolováno odpojení septiku nebo bezodtoké jímky.** **Pro kontrolu VAS uvedený úsek potrubí přípojky NESMÍ být zasypaný.**

Kontrola VAS bude probíhat na zprovozněném potrubí. Odpadní vody již budou odváděny do kanalizace.

**Vlastní postup napojení a kontroly:**

1. Žadatel si připraví doklady a informace ke stavbě.
2. Žadatel zavolá panu Němcovi, mistr provozu ČOV a kanalizací, z VAS (tel. **737 221 697**, popř. mail: **nemec@vasbo.cz**) a dohodne termín kontroly.
3. Žadatel připraví stavbu ke kontrole s vazbou na dohodnutý termín.
4. Proběhne kontrola VAS.
5. Pokud je výsledek kontroly VAS v pořádku, lze provést obsyp potrubí a zásyp rýhy.

**Co obnáší Kontrola VAS:**

1) kontrola dokladů - povolení stavby kanalizační přípojky

 - soulad stavby s projektem, zakreslení skutečného provedení

- kontrola, aktualizace stávající smlouvy o odvádění odpadních vod - (počet obyvatel a kontrola s údaji od obce), forma úhrady za stočné, vlastní zdroj vody.

2) kontrola provedení kanalizační přípojky - uložení potrubí, napojení

**Základní osnova provedení stavby kanalizační přípojky:**

Řádné provedení výkopu, lože potrubí z písku, montáž potrubí, osazení kontrolní šachty, napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky, napojení na vývod domovní instalace za septikem, křížení potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi, po kontrole obsyp potrubí pískem, kontrola křížení ostatních inženýrských sítí, zásyp rýhy, úprava povrchů, kontrola odpojení septiku, jímky.

**Výtah z právní úpravy a možné sankce:**

Za neoprávněné vypouštění odpadních vod, tj. napojení na kanalizaci bez kontroly VAS a bez uzavřené smlouvy hrozí stavebníkovi pokuta až do výše 50 000 Kč (§ 32 odst. 5 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb.).

Za vypouštění odpadních vod přes septik nebo čistírnu odpadních vod hrozí stavebníkovi pokuta až do výše 100 000 Kč (§ 32 odst. 5 písm. j) zákona č. 274/2001 Sb.).

V Boskovicích dne 23.5.2022

 Vodárenská akciová společnost, a.s.