**INFORMACE**

* **závazný postup napojování producentů odpadních vod v obci Olomučany na novou kanalizaci pro veřejnou potřebu**

Vážení občané obce Olomučany,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že nová splašková kanalizace v obci Olomučany byla zkolaudována dne 24. května 2022 a následně byla uvedena do provozu.

**Od 1. 6. 2022** je tedy možné a též nutné zahájit **napojování** nemovitostí produkujících odpadní vody na nově vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Přepojení nemovitostí na novou kanalizaci je nutno provést **do 31.5.2023** (tedy 1 rok od kolaudace).

**Před vlastním napojením je nutné vědět:**

1. Do kanalizace lze napojit jen a výhradně **splaškovou vodu z WC, koupelen, prádelen a kuchyní**.
2. Do kanalizace **je zakázáno** vypouštět odpadní vody přes septiky a domovní ČOV.
3. Do kanalizace nesmí být napojeny dešťové a drenážní vody.

Kanalizační přípojka je stavbou s územním souhlasem .

Vlastní provedení napojení na kanalizaci je předmětem kontroly provozovatele kanalizace, kterým je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS) = „**Kontrola VAS“**.

Pro kontrolu je nutné, mimo vlastní stavbu, připravit následují informace a doklady:

* projekt
* informace o vlastním zdroji vody (studna) a jejím využívání
* počet obyvatel napojené nemovitosti

**Příprava vlastní stavby kanalizační přípojky na kontrolu VAS:**

**Předmětem kontroly je úsek potrubí od napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky** **provedené v rámci stavby kanalizace po napojení na domovní instalaci kanalizace, případně po stávající septik nebo bezodtokou jímku, kde bude kontrolováno odpojení septiku nebo bezodtoké jímky.** **Pro kontrolu VAS uvedený úsek potrubí přípojky NESMÍ být zasypaný.**

Kontrola VAS bude probíhat na zprovozněném potrubí. Odpadní vody již budou odváděny do kanalizace.

**Vlastní postup napojení a kontroly:**

1. Žadatel si připraví doklady a informace ke stavbě.
2. Žadatel zavolá panu Němcovi, mistr provozu ČOV a kanalizací, z VAS (tel. **737 221 697**, popř. mail: **nemec@vasbo.cz**) a dohodne termín kontroly.
3. Žadatel připraví stavbu ke kontrole s vazbou na dohodnutý termín.
4. Proběhne kontrola VAS.
5. Pokud je výsledek kontroly VAS v pořádku, lze provést obsyp potrubí a zásyp rýhy.

**Co obnáší Kontrola VAS:**

1) kontrola dokladů

- územní souhlas kanalizační přípojky-zajišťuje hromadně projektant a je k dispozici na OÚ

- soulad stavby s projektem,

- kontrola, aktualizace stávající smlouvy o odvádění odpadních vod - (počet obyvatel a kontrola s údaji

od obce), forma úhrady za stočné, vlastní zdroj vody.

2) kontrola provedení kanalizační přípojky - uložení potrubí, napojení

**Základní osnova provedení stavby kanalizační přípojky:**

Řádné provedení výkopu, lože potrubí z písku, montáž potrubí, osazení kontrolní šachty, napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky, napojení na vývod domovní instalace za septikem, křížení potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi, po kontrole obsyp potrubí pískem, kontrola křížení ostatních inženýrských sítí, zásyp rýhy, úprava povrchů, kontrola odpojení septiku, jímky.

**Zvýhodnění** pro občany, kteří se napojí do 31.5.2023 s provedením všech uvedených úkonů:

* kontrola správnosti provedení a napojení kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci a sepsání podkladů pro uzavření smlouvy budou provedeny ZDARMA (po 31.5.2023 platba 900,- vč. DPH),
* vývoz stávajícího septiku bude proveden společností VAS, za paušální cenu 2900,- Kč včetně DPH, (po 31.5.2023 nedotovaná platba dle skutečných nákladů). V paušální ceně je počítáno s objemem do 11m3, větší septiky budou účtovány dvakrát. Při vyčerpání obsahu septiku, Vám bude vystaven doklad o likvidaci obsahu septiku.

Správná funkce kanalizace je společným zájmem občanů, obce Olomučany, Svazku i provozovatele kanalizace. Nová kanalizace je dotovaná z veřejných prostředků a je tedy nutné maximálně splnit podmínky poskytnuté dotace a důsledně dodržovat uvedené postupy. V průběhu zkušebního provozu bude VAS provádět kontrolu kanalizace, např. kanalizační kamerou, zdravotně nezávadným kouřem.

**Výtah z právní úpravy a možné sankce:**

Za neoprávněné vypouštění odpadních vod, tj. napojení na kanalizaci bez kontroly VAS a bez uzavřené smlouvy hrozí stavebníkovi pokuta až do výše 50 000 Kč (§ 32 odst. 5 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb.).

Za vypouštění odpadních vod přes septik nebo čistírnu odpadních vod hrozí stavebníkovi pokuta až do výše 100 000 Kč (§ 32 odst. 5 písm. j) zákona č. 274/2001 Sb.).

V Olomučanech, dne 20.7.2022

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

**Nevíte, nerozumíte, chcete se zeptat?**

* ve věci výstavby kanalizační přípojky, stavebního povolení kanalizační přípojky

Pavel Doležel tel. 737 221 675, email: pavel.dolezel@vasbo.cz

* ve věci kontroly přípojek a napojování na splaškovou kanalizaci

Jiří Němec tel. mob. 737 221 697, email: jiri.nemec@vasbo.cz.

* objednání vývozu septiku – VAS, provoz kanalizací a ČOV, tel. 516 427 270
* v případě dotazů ke smlouvě na odvádění odp. vod, plateb, fakturace, atd.

zákaznické oddělení VAS, tel. 516 427 226, [koudelkova@vasbo.cz](mailto:koudelkova@vasbo.cz)